Благодарим за покупку NRBox!

**Инструкция по эксплуатации шумоизоляционных боксов NRBox S17**

**Инструкцию в картинках, вы можете скачать с сайта** [**www.nrbox.ru**](http://www.nrbox.ru)

1. Для использования бокса нужно открутить все мебельные саморезы в крышке бокса с помощью крестовой отвёртки или шуруповерта
2. Вы увидите перед собой четыре закрытых отсека, во всех отсеках верхняя изоляция имеет специальные захваты для подъема.

Аккуратно потяните и вытащите изоляционные подушки.

Там, где лабиринт – это впускная камера.

Там, где длинный прямой канал – это выпускная камера.

Посередине, разделенный перегородкой находится отсек для асика.

1. Вы увидите среднюю камеру, в которой нужно разместить асик.

Проденьте кабели питания и компьютерный кабель через квадратное впускное отверстие

Поместите асик в бокс и правильно расположите асик согласно риске на дне. Важно – асик в боксе располагается боком, блоком питания наверх.

Подключите компьютерный кабель к асику

Подключите кабели питания к блоку питания (провода должны быть обесточены!)

К перегородке над асиком жестко закреплен тряпичный фартук, который призван обеспечить герметичность между холодной и горячей зоной. Крайне рекомендуется приклеить фартук к корпусу асика бумажным малярным скотчем.

**\*\*\*Самый главный принцип во всех этих действиях – полностью устранить щель между впускной и выпускными камерами\*\*\***

Чем лучше будет изолированы горячая и холодная зоны – тем медленнее будут крутится вентиляторы, а чем медленнее крутятся вентиляторы, тем асик будет работать тише.

**Правильное расположение асика и блока питания в боксе – обеспечивает гарантированное отсутствие перегревов!**

**Инструкцию в картинках, вы можете скачать с сайта www.nrbox.ru**